控制面板

# 关于打印机的默认设置

> 更改默认设置

默认设置控制打印机的许多功能。 虽然您通常可以通过软件或打印机驱动程序设置这些功能，但有时您可能需要使用默认设置模式从打印机的控制面板上更改默认设置。

下表列出了默认设置和您可以在默认设置模式下选择的选项。这些设置将在表的后面部分详细解释。 有关更改默认设置的指导，请参见更改默认设置。

项目 | 设置/值*1
拖纸器的页长 | 3英寸, 3.5英寸, 4英寸, 5.5英寸, 6英寸, 7英寸, 8英寸, 8.5英寸, 11英寸, 70/6英寸, 12英寸, 14英寸, 17英寸
跳过页缝 | 关，开
自动切纸 | 关，开
自动换行 | 关，开
打印方向 | 双向，单向，自动
打印方向命令忽略 命令。 | 关,开
软件 | ESC/P-K, IBM PPDS, OKI5530SC
斜线0 | 0,
接口模式 | 自动，并行接口，USB
自动接口等待时间 | 10秒，30秒
并行接口双向模式 | 关,开
Packet模式 | 自动, 关
自动回车(IBM PPDS)*2 (OKI5530SC) *3 | 关,开
A.G.M. (IBM PPDS)*2 | 关,开
汉字模式 | 关，开
汉字字体 | 宋体,黑体
汉字间距 | 6.7cpi, 5cpi, 6cpi, 7.5cpi
英文字体 | Draft, Roman, Sans Serif, OCR-B, Roman T, Sans Serif Hi
高速草图 | 关，开
英语字符间距 | 10cpi, 12cpi, 15cpi, 17cpi, 20cpi, 比例
字符表 | Italic，PC437, PC850, PC860, PC863, PC865, PC858
斜体表的国际字符集 | Italic U.S.A., Italic France, Italic Germany, Italic U.K., Italic Denmark1, Italic Sweden, Italic Italy, Italic Spain1
手动进纸等待时间 | 0.5秒, 1.0秒, 1.5秒, 2秒
蜂鸣器 | 关,开
可打印列数(OKI5530SC)*3 | 106, 80
多联表格(使用压凸起方法连接的连续纸) | 关,开
低噪音模式 | 关,开

| *1 粗体设置表示出厂默认设置。

| *2 当选择了IBM PPDF仿真时，这些设置才有效。

| *3 当选择了OKI 5530SC仿真时，这些设置才有效。

#### 拖纸器的页长

用此设置可以设定拖纸器中装入的连续纸的页长（用英寸表示）。

#### 跳过页缝

只有选择连续纸作为打印纸来源时此功能才有效。 当您打开此功能时，打印机在前一页的最后一个可打印行和后一页的第一个可打印行之间提供一个1英寸（25.4毫米）的页边距。 由于大多数的应用程序页边距设置会覆盖控制板中的页边距设置，所以您应该只在应用程序中无法设置顶部和底部页边距时使用这一设置。

#### 自动切纸

当自动切纸功能打开且您在用推进式拖纸器装入连续纸时，打印机会将打印纸的页缝进到切纸位置，您可以方便地从此位置撕下打印好的页。 打印机接到下一个打印作业时，它会自动将未使用的打印纸退回到页顶位置并开始打印，这样您就可以完整地使用下一页。

关闭自动切纸功能时，您需要通过控制面板按键将页缝移到切纸位置。

#### 自动换行

当自动换行打开时，打印机每接收到一个回车（CR）代码都带有一个换行（LF）代码，且打印位置移动到下一行。 如果在每一次回车时打印机要多加一个换行，选择关。

#### 打印方向

您可以选择自动打印方向(自动)、双向打印（Bi-D）或单向打印（Uni-D）。 通常双向打印速度较快，而单向打印可提供精确的垂直对齐，对打印图形很有用。

当选择自动，打印机分析数据，并对需要垂直打印对齐的数据进行单向打印。

#### 打印方向命令忽略

打开或关闭Esc U命令功能。
如果设置为关，根据设置的打印方向(Bi-D, Uni-D, 或自动）将执行合适的Esc U命令。 如果设置为开，Esc U命令将忽略打印方向设置。

ESC %U 和ESC %B是OKI模式的命令。如果设置为开，此命令将忽略打印方向设置。

#### 软件

您在EPSON ESC/P-K模式中选择ESC/P-K打印机操作时，当选择IBMPPDS时，打印机仿真IBM打印机。当选择OKI5530SC时，打印机仿真OKI打印机。

#### 斜线0

当此功能为开时，0字符带有斜线( )。 此功能关时，0字符不带斜线。 带斜线使得您容易地区别大写字母“O”和0。

#### 接口模式

此打印机带有二种接口，并口和USB接口。

如果您的打印机仅连接到一台计算机，根据您使用的接口，选择并口或 USB作为接口模式。 如果您的打印机要连接到二台计算机，选择自动（自动）可允许打印机根据所接收的数据来源自动地在接口之间切换。

#### 自动接口等待时间

仅当接口模式设置为自动时，此设置有效。 在检查是否有打印任务传送到其他接口之前，此设置可决定一个接口没有接收到数据时打印机的等待时间。 您可以指定自动接口等待时间为10秒或 30秒。

#### 并行接口双向模式

当这此功能为开时，使用并行接口双向传输模式。 如果不需要双向传输模式，则关闭此功能。

#### Packet模式

当从Windows应用程序中，使用打印机随机携带的CD光盘中的打印机驱动程序进行打印时，请确认选择了自动。 当从基于其他操作系统（如DOS）的运用程序打印时，如果出现连接问题，请关闭此功能。

#### 自动回车（回车）

此设置仅在IBM PPDS仿真和OKI5530SC仿真模式中可用。 当自动回车为开时，每一个换行（LF）码或ESC J码伴随一个回车代码。 移动打印位置到下一行的开始位置。

#### A.G.M.(交互图形模式)

此设置仅在IBM PPDS仿真模式中可用。 当A.G.M为开时，打印机使用如同在ESC/P-K模式中一些可用的高级图型命令。

#### 汉字模式

切换汉字模式为开和关。

#### 汉字字体

汉字字体或以在2种类型中选择。

#### 汉字间距

您可从四种间距设置中选择。

#### 英文字体

英文字体可以从6种类型中选择。

#### 高速草图

当指定10CPI或12CPI为默认时，以相对快的HSD速度打印。

#### 英语字符间距

您可从六种间距设置中选择。

#### 字符表

您可在不同的字符表中选择。

#### 斜体表国际字符集

您可以从几种国际字符集之中选择斜体字符表。 根据国家/地区或语言不同，每一种字符集包含有8种字符，所以您可以自定义斜体字符表以适应您的打印需要。

#### 手动进纸等待时间

这一设置允许您设定打印纸插入导纸器到进纸之间的等待时间。 如在进纸之前需要调整它的位置，需要增加等待时间。

#### 蜂鸣器（嘟嘟声）

当出现错误时打印机将发出嘟嘟声。 （有关打印机错误的详细信息，请参见使用错误指示灯。） 如果出现错误时不想打印机发出嘟嘟声，则关闭此设置。

#### 可打印列数(OKI5530SC)

可以更改打印列数。

#### 多联表格(使用压凸起方法连接的连续纸)

当使用大于等于4英寸，但小于9.4英寸的多联表格(使用压凸起方法连接的连续纸)时，打开此设置。 当此设置为开，在进纸时，打印头避开装订区域，并沿着多联表格的右左侧打印。 这样以使打印纸进纸更容易，并可防止夹纸。

#### 低噪音模式

当此模式设置为开时，降低噪音，但速度变慢。

## 更改默认设置

请按照以下步骤进入默认设置模式并更改打印机默认设置：

| 注意：

要打印默认设置模式的指导，您需要几张A4或letter尺寸的单页纸，或者几张长于279毫米（11英寸）和宽210毫米（8.27英寸）的连续纸。

如果使用单页纸，当每次打印机退出一张打印好的纸时需要装入一张新的打印纸。

| 确保打印机已打开且已装入打印纸。

| 按住菜单(换行/换页&切纸/存折)按键，直到打印机出现嘟嘟声。

| 将显示一条信息，并询问是否要打印当前设置。如果要打印当前设置，按下设定(切纸/存折)按键。带下划线的指示当前选择的每一项设置值。

| 按下项目(换行/换页) 或项目(进纸/退纸)按键选择一个项目。 打印机打印项目及项目当前的设置值。当按下此按键时项目列表将一项一项的向前移动，同时根据项目将打印当前的设置值。

| 通过设置(切纸/存折)按键选择设置值。 通过按下设置(切纸/存折)按键可更改此值并打印此值。 重复第4至第5步：用相同的方法更改其他项目。

| 当完成设置后，按着菜单(换行/换页&切纸/存折)按键直到打印机发出嘟嘟声。打印机退出默认设置模式。您所进行的任何设置一直有效，直到您再次将其更改。

|  | 注意：

如果关闭打印机时没有退出默认设置模式，您所进行的任何更改将丢失。

[回到顶部]

上一节 | 下一节