打印纸处理

# 选择打印纸来源

> 打印纸来源和打印纸类型
> 设置过纸控制杆

此打印机可在连续纸、多联表格(1份原件+最多6份拷贝）、卡片、标签、单页纸、信封和存折上打印。

| 告诫：

不要使用折叠、褶皱、卷曲、撕破、污损或盖有印章的打印纸。 使用符合打印纸规格的新的、干净的打印纸。 详细信息，请参见打印纸。

此打印机对不同的打印纸类型对应两种打印纸来源。 导纸器和拖纸器。 根据您正在使用的打印纸类型选择不同的打印纸来源。 通过过纸控制杆您可选择打印纸来源。 有关详细信息，参见打印机部件。

| 注意:

此手册中的插图与LQ-690K有差异，仅作参考，但描述是相同的。

## 打印纸来源和打印纸类型

基本上有两种打印纸类型和两种打印纸来源。 下表列出显示了打印纸来源和打印纸类型之间的关系，以及进纸和退纸方向之间的关系。

| 注意:

此手册中的插图与LQ-690K有差异，仅作参考，但描述是相同的。
| 进纸路径 | 打印纸来源选择
连续纸* | 拖纸器 | 拖纸器
单页纸** | 导纸器 | 手动进纸
| * 连续纸包括标签和多联表格。
| ** 单页纸包括卡片、标签、单页多联表格、信封和存折
[回到顶部] ## 设置过纸控制杆 设置过纸控制杆可选择您想使用打印机的进纸方式。 过纸控制杆有二个位置： 拖纸器进纸和单页进纸器进纸, 见下面样例。
| 单页进纸位置可使用导纸器。
| 拖纸进纸位置可使用拖纸器。
[回到顶部]
下一节