产品信息

# 打印机规格

> 机械部分
> 电子部分
> 电气部分
> 环境
> 打印纸
> 可打印区域
> 打印纸调整

## 机械部分

打印方式： | 24针点阵打印
打印速度： (常规) | 汉字超高速草图 | 165 cps 在5 cpi下 198 cps 在6 cpi下 221 cps 在6.7 cpi下 248 cps 在 7.5 cpi下
汉字高速 | 110 cps 在5 cpi下 132 cps 在6 cpi下 147 cps 在6.7 cpi下 165 cps 在 7.5 cpi下
汉字 | 55 cps 在5 cpi下 66 cps 在6 cpi下 73 cps 在6.7 cpi下 82 cps 在 7.5 cpi下
高速草图 | 440 cps 在10 cpi下 529 cps 在12 cpi下
草图 | 330 cps 在10 cpi下 396 cps 在12 cpi下 496 cps 在15 cpi下
草图压缩 | 562 cps 在17 cpi下 661 cps 在20 cpi下
信函质量 | 110 cps 在10 cpi下 132 cps 在12 cpi下 165 cps 在15 cpi下
信函压缩 | 187 cps 在17 cpi下 220 cps 在20 cpi下
打印速度： (拷贝) | 汉字超高速草图 | 130 cps 在5 cpi下 156 cps 在6 cpi下 174 cps 在6.7 cpi下 195 cps 在 7.5 cpi下
汉字高速 | 82 cps 在5 cpi下 99 cps 在6 cpi下 110 cps 在6.7 cpi下 124 cps 在 7.5 cpi下
汉字 | 43 cps 在5 cpi下 52 cps 在6 cpi下 58 cps 在6.7 cpi下 65 cps 在 7.5 cpi下
高速草图 | 347 cps 在10 cpi下 416 cps 在12 cpi下
草图 | 260 cps 在10 cpi下 312 cps 在12 cpi下 390 cps 在15 cpi下
草图压缩 | 442 cps 在17 cpi下 520 cps 在20 cpi下
信函质量 | 86 cps 在10 cpi下 104 cps 在12 cpi下 130 cps 在15 cpi下
信函压缩 | 147 cps 在17 cpi下 173 cps 在20 cpi下
打印方向： | 双向逻辑查找文本和图形打印。 使用软件命令选择单向文本或图形打印。
行间距： | 1/6英寸或以1/360英寸为增量进行编程
可打印列数： | 106列（在10 cpi下）
分辨率： | 360 × 360 dpi 最大
进纸方式： | 摩擦进纸（前部，后部进纸） 拖纸器进纸（后部进纸）
进纸器： | 后部牵引式拖纸器
进纸速度： | 常规模式
间隔 | 在1/6英寸行间距下64毫秒/行
连续纸进纸 | 127 毫米/秒 (5.0 英寸/秒)
副件模式
间隔 | 在1/6英寸行间距下71毫秒/行
连续纸进纸 | 92毫米/秒 (3.6 英寸/秒)
可靠性： | 总打印量 | 4千万行 (除打印头) 平均无故障打印时间20,000开机小时(25%覆盖率)
打印头寿命 | 4亿次/针
尺寸和 重量： | 高度 | 210毫米 (8.26 英寸)
宽 | 480 毫米 (18.90 英寸)
深 | 370毫米(14.57英寸) (不包括导纸器，过纸控制杆等）
重量 | 大约 6.8公斤(8.7磅)
色带： | 黑色色带架(S015555) 黑色色带芯(S010079)
| 色带寿命 | 1000万个字符 （在信函质量，10cpi，48点/字符下）
噪音： | 约57分贝(A)（ISO 7779模式）

[回到顶部]

## 电子部分

接口： | 一个标准的双向8比特并行接口（支持带IEEE-1284轻咬模式）和一个USB2.0（全速）接口
缓冲区： | 128KB
内置字体： | 位图字体 24x24 24x24 EPSON Draft 10 CPI, 12 CPI, 15 CPI EPSON Roman 10 CPI, 12 CPI, 15 CPI, Proportional EPSON Sans Serif 10 CPI, 12 CPI, 15 CPI, Proportional EPSON OCR-B 10 CPI 可缩放字体 EPSON Roman 10.5 pt., 8 pt. - 32 pt. (every 2 pt.) EPSON Sans Serif 10.5 pt., 8 pt. - 32 pt. (every 2 pt.) EPSON Roman T 10.5 pt., 8 pt. - 32 pt. (every 2 pt.) EPSON Sans Serif H 10.5 pt., 8 pt. - 32 pt. (every 2 pt.) 条形码字体 EAN-13, EAN-8, Interleaved 2 of 5, UPC-A, UPC-E, Code 39, Code 128, POSTNET
字符表： | ASCII Italic table PC 437 (US, Standard Europe) PC 850 (Multilingual) PC 860 (Portuguese) PC 865 (Nordic) PC 863 (French-Canadian) PC 858 (Multilingual Euro) 汉字 GB18030 (21887 字符)
字符集： | 14种国际字符集和一种法定字符集： USA, France, Germany, UK, Denmark I, Sweden, Italy, Spain I Japan, Norway, Denmark II, Spain II Latin America, Korea, Legal 仅在ESC R命令下可选择Letter 7字符集。

[回到顶部]

## 电气部分

| 220～240 伏
输入电压范围 | 交流198 ～ 264 伏
额定频率范围 | 50～60 赫兹
输入频率范围 | 49.5～60.5 赫兹
额定电流 | 0.6 安（根据字符类型不同，最大为1.3 安）
耗电量 | 约37.5 瓦（ISO/IEC 10561 信函模式） 休眠状态消耗功率大约：2.6 瓦 关机状态消耗功率大约：0 瓦

| 注意：

有关打印机的电压，请查看打印机背面的标签。 请在不使用时，关闭产品电源，断开电源插头，产品消耗功率是零。

[回到顶部]

## 环境

| 温度 （无凝结） | 湿度 （无凝结）
运行 | 5～35°C(41～95°F) | 10～80% RH
存储 | -30～60°C(-22～140°F) | 0～85% RH

[回到顶部]

## 打印纸

| 注意：

仅在下述正常温度和湿度条件下使用再生纸、信封、标签和单页多联表格。 温度： 15～25°C (59～77°F) 湿度: 30～60% RH

请勿装入已折叠的打印纸，也勿装入损坏、褶皱或卷曲的打印纸。

单页纸（标准）： 导纸器进纸

宽 | 90 ～ 304.8 毫米 (3.5 ～ 12英寸)
长 | 70 ～ 420 毫米 (2.8 ～ 16.5 英寸)
厚度 | 0.065 ～ 0.19 毫米 (0.0025 ～ 0.0074 英寸)
重量 | 52～157克/平方米（14～42磅）

单页多联表格： 导纸器进纸

参见多连表格可获得有关单页多联表格规格的详细信息。

宽 | 90 ～ 304.8毫米 (3.5 ～ 12 英寸)
长 | 70 ～ 420 毫米 (2.8 ～ 16.5 英寸)
份数 | 1份原稿+至多6份拷贝
厚度 | 0.12 ～ 0.49 毫米 (0.0047 ～ 0.019 英寸)
重量 | 40～58克/平方米（10～15磅）
连接 | 顶部或一侧线胶连接表格
质量 | 无碳或背面有碳多联表格，在顶部或一边（左边和右边）使用压凸或点胶*连接在一起的多联表格。

* 当使用4英寸宽度小于9.4英寸且通过压凸起（多联表格使用压凸起方法连接）方法连接的多联表格时，在默认设置模式中将压凸起连接的多联表格设置为开。

卡片： 导纸器进纸

宽 | 100 ～ 200毫米 (3.9 ～ 7.8 英寸)
长 | 100 ～ 200毫米 (3.9 ～ 7.8 英寸)
厚度 | 0.22 毫米 (0.0087 英寸)
重量 | 192克/平方米 (51 磅)

信封： 导纸器进纸

尺寸 | No. 6： 165 × 92 毫米 (6.5 × 3.6 英寸) No. 10: 241 × 105 毫米 (9.5 × 4.1 英寸es)
厚度 | 0.16 ～ 0.52 毫米 (0.0063 ～ 0.0205 英寸)
重量 | 45 ～ 90 克/平方米 (12 ～ 24 磅)

连续纸（宽）: 后部进纸

宽 | 101.6 ～ 304.8 毫米 (4.0 ～ 12.0英寸)
长度（一页） | 76.2 ～ 558.8 毫米 3.0 ～ 22.0 英寸)
份数 | 1份原稿+至多6份拷贝
厚度 | 0.065 ～ 0.49 毫米 (0.0025 ～ 0.019 英寸)
重量 (非多联表格) | 52 ～ 128 克/平方米 (14 ～ 34 磅)
重量 (多联中的一页) | 40 ～ 58 克/平方米 (10 ～ 15 磅)
质量 | 普通纸，再生纸 无碳多联纸 没有损坏, 没有皱褶, 没有撕破, 没有折开
连接 | 双侧点胶或压接装订在一起

连续多联表格: 后部进纸

参见"多连表格"可获得有关单页多联表格规格的详细信息。

标签 (连续纸): 后部进纸

标签尺寸 | 23.8 × 63.5 毫米 (15/16 × 2.5 英寸) 最小 最小2.5 毫米 (0.1 英寸)圆角半径
衬纸宽度 | 101.6 ～ 304.8 毫米 (4.0 ～ 12.0 英寸)
衬纸长度 | 101.6 ～ 558.8 毫米 (4.0 ～ 22.0 英寸)
衬纸厚度 | 0.07 ～ 0.09 毫米 (0.0028 ～ 0.0035 英寸)
总厚度 | 0.16 ～ 0.19 毫米 (0.0063 ～ 0.0075 英寸)
标签重量 | 64 克/平方米 (17 磅)

标签(单页纸): 后部进纸

标签尺寸 | 23.8 × 63.5 毫米 (15/16 × 2.5 英寸) 最小 最小2.5 毫米 (0.1 英寸)圆角半径
衬纸宽度 | 100 ～ 210 毫米 (3.9 ～ 8.3 英寸)
衬纸长度 （一页） | 100 ～ 297 毫米 (3.9 ～ 11.7 英寸)
衬纸厚度 | 0.07 ～ 0.09 毫米 (0.0028 ～ 0.0035 英寸)
总厚度 | 0.16 ～ 0.19 毫米 (0.0063 ～ 0.0075 英寸)
标签重量 | 64 克/平方米(17 磅)

存折: 导纸器进纸

宽 | 120 ～ 160 毫米 (4.7 ～ 6.2 英寸)
长 | 150 ～ 200 毫米 (5.9 ～ 7.8 英寸)
封面厚度 | 0.2 ～ 0.5 毫米 (0.008 ～ 0.02 英寸)
每页厚度 | 0.16 ～ 0.26 毫米 (0.006 ～ 0.01 英寸)
总厚度 | 0.84 毫米 (0.33 英寸) 或更少
重量 | 52 ～ 82 克/平方米 (14 ～ 22 磅)

### 多联表格

多联表格纸的尺寸规格与单页纸和连续纸的相同。 有关详细信息，参见单页多联表格： 导纸器进纸和连续纸多联表格: 后部进纸。

- 连续多联表格纸的拷贝页应该通过压接或点胶沿左右边缘连接在一起。 为了得到较好的打印质量，使用带有点胶连接的多联表格纸。

点胶连接
压接连接
各边缘的点胶和压接

> 1.1英寸或更少
> 2.3英寸或更少
> 3.打印面

|  | 注意：

当使用4英寸宽度小于9.4英寸且通过压凸起（多联表格使用压凸起方法连接）连接的联表格时，在默认设置模式中将带有压凸起连接的多联表格设置为开。

|  | 告诫：

不要使用金属钉书钉或条形胶连接的连续多联表格。

> 1. 条形胶
> 2. 金属装订

- 当打开时折叠部分弯曲厚度应为1毫米或更少。

> * 1毫米或更少

- 装订区域应该平整且无褶皱。

- 链齿孔必须是圆形或锯齿状圆。

- 所有表格纸中的链齿孔应该相应的对齐。

- 装订区域应该在可打印区域以外。 有关详细信息参见可打印区域。

[回到顶部]

## 可打印区域

单页纸和信封：

A | 最小顶部边距为4.2毫米（0.17英寸）。
B | 最小左部和右部边距各为3.0毫米（0.12英寸）。 对于单页纸最大的打印纸宽度为304.8毫米（12.0英寸），最大的可打印宽度为269.24毫米（10.6英寸）。 对于宽度大于275.24毫米（10.8 英寸）的单页纸，两侧空白量会随纸宽相应增加。
C | 最小的页底部空白量为4.2毫米（0.17英寸）。

连续纸：

A | 页缝上下最小的页顶和页底空白量均为4.2毫米（0.17英寸）。
B | 最小左部和右部边距各为13毫米（0.51英寸）。 最大打印纸宽度为304.8毫米（12.0英寸），最大的可打印宽度为269.24毫米（10.6 英寸）。 对于宽度大于279.4毫米（11.0英寸）的连续纸，两侧空白量会随纸宽相应增加。

标签：

A | 3 毫米(0.118 英寸)或更多
B | 18 毫米(0.709 英寸)或更多
C | 23 毫米(0.906 英寸)或更多

标签(连续纸):

A | 3 毫米(0.118 英寸)或更多
B | 1.2 毫米(0.0472 英寸)或更多
C | 6.35 毫米(0.25 英寸)或更多

存折:

A | 最小顶部或底部边距为5.0毫米(0.20英寸)或更多。
B | 最小底部边距是7.1 毫米 (0.28 英寸)或更多。
C | 下面页的最小底部边距是10.0 毫米 (0.39 英寸)或更多。
D | 最小的左部和右部边距为3.18 毫米(0.13 英寸）

[回到顶部]

## 打印纸调整

打印从标尺上的“0”刻度开始。 “0”刻度以左是非打印区域。

[回到顶部]

上一节 | 下一节