打印纸处理

# 使用微调整功能

> 调整切纸位置
> 调整页顶位置

微调整功能使您能以0.141毫米（1/180英寸）增量向前或向后移动打印纸，因而您可以使用此功能精确调整页顶位置和切纸位置。

## 调整切纸位置

如果打印纸页缝没有与切纸器对齐，您可以使用微调整功能移动页缝到切纸位置。

按照下列步骤调整切纸位置：

| 注意：

如果不改变切纸位置，即使打印机关闭，切纸位置仍然有效。

| 确保打印纸处于当前切纸位置。

| 按着暂停按键3秒钟。暂停指示灯开始闪烁并且打印机进入微调整模式。

| 按下换行/换页 按键反向送入打印纸，或按下进纸/退纸 按键正向送入打印纸，直到打印纸页缝与打印机盖的切纸器对齐。

|  | 注意：

打印机切纸位置有上限和下限。 如果调整切纸位置超过此限制，打印机将鸣叫并停止走纸。

| 撕下打印好的页。

| 按下暂停按键退出微调整模式。

当继续打印时，打印机将自动返向进纸到页顶位置并开始打印。

[回到顶部]

## 调整页顶位置

页顶位置是指打印机在页面上开始打印的位置。 如果页顶的打印位置太高或太低，您可以使用微调整功能调整页顶位置。

按照下列步骤调整页顶位置：

| 注意：

即使关闭打印机，页顶位置设置仍然有效直到更改此设置。

某些应用程序软件的顶部边距设置会覆盖您使用微调整功能进行的页顶设置。 如有必要，在软件中调整页顶位置。

| 确保打印机已打开。

| 按下暂停按键。暂停指示灯亮。

| 装入打印纸。 按下进纸/退纸按键将连续纸进到当前的页顶位置。 如有必要，打开打印机盖以便您可以看见打印纸的位置。

| 按着暂停按键3秒钟。 暂停指示灯开始闪烁并且打印机进入微调整模式。

| 按下换行/换页按键可向下移动页顶位置，按下进纸/退纸 按键可向上移动页顶位置。

|  | 注意：

打印机页顶位置有上限和下限。 调整页面位置超出上限和下限，打印机将鸣叫并停止走纸。

打印纸到达默认的页顶位置时，打印机将鸣叫并立即停止走纸。 调整顶部位置时可以使用默认设置值进行参考。

| 设置完页顶位置后，按下暂停按键退出微调整模式。

[回到顶部]

上一节 | 下一节