打印纸处理

# 装入专用纸

> 多联表格
> 标签

## 多联表格

打印机可以在单页多联表格纸和连续多联表格纸上打印。 可以使用的多联表格纸多达7层（包括原件）。

| 告诫：

仅使用无碳或背面附碳的多联表格。

当使用顶部线状粘连的多联表格时，装入时胶合边朝前。

| 注意:

此手册中的插图与LQ-690K有差异，仅作参考，但描述是相同的。

打印之前，参考调整纸厚调节杆中的表格来设定厚调节杆到的适当位置以适合多联表格纸。

您可以从导纸器上装入单页多联表格纸。 有关指导，参见装入单页纸。 您可以用与装入普通连续纸相同的方式装入连续多联表格纸。 有关指导，参见使用拖纸器装入连续纸。

| 告诫：

当在多联表格纸上打印时，请确认软件设置的打印完全在表格纸的可打印区域内。 在多联表格纸的边缘打印会损坏打印头。 有关可打印区域的信息，请参见可打印区域。

[回到顶部]

## 标签

您可使用二种类型的标签： 单页和连续标签。 不要使用光滑单页衬纸，因为衬纸容易打滑并且不能正确进纸。

按照以下步骤装入标签：

| 告诫：

仅在正常操作条件下使用标签，因为标签对温度和湿度都十分敏感。

| 请确认下列几点：

> - 软件设置可使打印完全在可打印区域内。 有关可打印区域的信息，请参见可打印区域。

|  | 告诫：

在标签的边缘打印会损坏打印头。

> - 在默认设置模式中关闭自动切纸功能。

| 按装入单页纸或装入专用纸描述装入标签。

### 切下和退出标签

当使用连续表格标签时，总是按下面描述切下和退出标签。

| 告诫：

请不要使用进纸/退纸按键来退出标签。因为标签容易从衬纸上脱落并造成打印机夹纸。

| 在打印机的背后，切下进入打印机的最后标签页。 如下图所示。

| 按下换行/换页按键从前面退出最后的标签。

| 告诫：

在打印任务之间，切勿将剩余的标签装在打印机上。否则当继续打印时，它们容易卷曲并使衬纸脱落造成打印机夹纸。

[回到顶部]

上一节 | 下一节