故障排除

# 使用错误指示灯

您可以通过控制面板上的指示灯识别许多常见的打印机问题。如果您的打印机停止工作，并且有一个或多个控制面板指示灯亮或闪烁，或打印机发出鸣叫，那么请使用下表判断并解决问题。 使用下表不能解决问题的话，请转至下一节。

面板指示灯 状态 | 蜂鸣图案 | 问题
解决方案
暂停 |  | 打印机暂停。
按下暂停按键恢复打印。
| 来自另一个纸张来源的打印纸正在进纸通道中。
将过纸控制杆移回到适当位置，并按进纸/退纸按键将纸从进纸通道中清除。 然后将该控制杆置于您想使用的位置。 必要时按暂停按键关闭暂停指示灯。
缺纸 暂停 |  | 在选定的纸张来源中无打印纸。
装入打印纸。 如果需要按下暂停按键关闭暂停指示灯。
缺纸 暂停 |  | 打印纸装入不正确
取出打印纸并重新装入。参见使用连续纸指导装入打印纸。如果需要，按下暂停按键可关闭暂停指示灯。
| 没有完全退出打印纸。
按进纸/退纸按键可退出打印纸。如果需要，按下暂停按键可关闭暂停指示灯。有关详细信息，请参见清除夹纸。
暂停 |  | 打印头过热。
等几分钟，打印头冷却后打印机会自动恢复打印。
控制面板上的所有指示灯 |  | 出现未知打印机错误。
关闭打印机并等几分钟，然后再打开打印机。 如果还出现错误，请与爱普生授权服务中心联系。

| = 亮, = 闪烁 = 短促蜂鸣声 (3声) = 长蜂鸣声(5声)

| 注意：

当您按控制面板上的按键时，如果得不到相应的功能则打印机立刻发出蜂鸣声。

[回到顶部]

下一节