# 安全指导

> 警告、告诫和注意
> 热部件警告符号
> 重要的安全指导

| 根据《微型计算机商品修理更换退货责任规定》及爱普生公司的保修政策，在保修期（含“三包”有效期）内未经爱普生公司的书面授权对产品进行的拆卸、维修、改装等而造成的故障、损坏将实施有偿维修服务。本产品部分位置贴有专用的“保修标贴”，请用户在保修期内妥善保护本产品的专用“保修标贴”，否则爱普生公司可能将因“保修标贴”的脱落、损毁而拒绝提供免费维修。 ## 警告、告诫和注意
| 警告
必须小心执行以免伤害人体。
| 告诫
必须认真遵守以免损坏设备。
| 注意
包含打印机操作的重要信息和有用提示。
## 热部件警告符号 本符号出现在打印头和其他部件以标明这些部件可能很烫。 切勿在刚用完打印机后触摸这些部件。 让其冷却几分钟之后才可以触摸。 ## 重要的安全指导 请在使用打印机前阅读下述安全指导。 此外，请遵守打印机上标注的所有警告和说明。 ### 当安装打印机时 请勿将打印机放在不稳定的表面上或靠近辐射体或热源的地方。 将打印机放在平整的表面上。 如果打印机倾斜或有一定的角度，就不能正常工作。 不要将此产品放置在柔软不稳定的表面，如：床和沙发，或狭窄、封闭的地方，因为这些地方空气不流畅。 不要堵上或盖住槽孔以及打印机机箱的开口，不要将任何物品插入槽孔。 仅使用打印机后部标签上注明的电源类型。 如果不能确定您所在区域的供电类型，请与当地的供电公司或爱普生授权服务中心联系。 把所有设备都连接到正确接地的电源插座上。 避免所使用的插座与复印机或空调系统这些经常开关的设备在同一回路中。 请勿使用损坏或磨损的电源线。 不要将电源线放置在磨损、切割、磨擦、弯曲、纽结和其他容易被损坏的地方。 如果使用附加的电源线，确保插入该附加电源线的设备的总安培数不要超过该电源线的额定安培数。 另外，确保插入电源插座中所有设备的总安培数不要超过插座的额定安培数。 仅使用随此产品附带的电源线。 不要使用其他设备的电源线，使用其他的电源线可能会引起火灾或电击。 此产品电源线仅用于此产品。 不要将其用于其他设备，用于其他设备可能会造成火灾或电击。 请勿将此产品放在低温或多尘的地方。 请妥善使用/保管此产品，以避免因使用/保管不当（如鼠害、液体渗入等）造成故障、损伤。 如果使用并口，请不要热插拔并口电缆。 ### 当维护打印机时 在清洁打印机前先拔去电源插头，使用一块干净潮湿的布进行清洁。 不要将液体溅到打印机上。 除非本指南中特别说明，否则不要擅自尝试维修打印机。 在遇到下列情况时，断开打印机电源后与爱普生授权维修中心联系： i.如果电源线或插头损坏。 ii. 如果液体进入打印机。 iii. 如果打印机被摔落或机壳受损。 iv. 如果打印机无法正常运行或性能出现明显变化。 不要在此产品及其周围使用装有易燃性气体的气雾清洁剂。 因为这样做会发生火灾。 仅调节那些操作指导中提到的控制。 ### 当处理打印纸时 因为标签纸对温度和湿度比较敏感，仅在下面正常操作的环境下使用： 温度： 15 ～ 25°C (59 ～ 77°F) 湿度： 30 ～ 60% RH 在不同的工作之中，不要将已装入的标签留在打印机中，否则恢复打印时，标签会缠在卷轴上造成夹纸。 不要装入卷曲、折叠的打印纸。 ### 当操作打印机时 仅调整用户指南中提到的控制。 不适当的调整其他控制可能会损坏打印机，且需要专业技术维护人员花费大量的时间进行维修。 每次关闭打印机后，都要至少等5秒钟才能再将其打开。否则会损坏打印机。 当打印自检时不要关闭打印机电源。 总是按下暂停按键来停止打印，然后再关闭打印机电源 不要将打印机的电源插头插入到不正常电压的电源插座。 请不要自行更换打印头，这样做可能会损坏打印机。 同样，当更换打印头时，打印机的其他部件也需要检查。 需要用手移动打印头才能更换色带架。 如果刚用过打印机，打印头可能会很热，等它冷却几分钟后再触摸它。