控制面板

# 使用控制面板

> 控制面板按键和指示灯

您可以通过控制面板上的按键对打印机进行简单操作，如换行、换页、进纸和退纸以及选择打印速度等。 控制面板指示灯可显示打印机的状态。

## 控制面板按键和指示灯

##### 1. 打印速度指示灯*

> 指示当前的打印速度设置。

| 高质量(常规速度)
| 高速
| 超高速

> 当打印机为默认设置模式时，指示灯保持亮。

##### 2.切纸/存折指示灯

> 当连续纸处于切纸位置时，此指示灯闪烁。
> 当打印机处于存折模式时，此指示灯亮。

##### 3.切纸/存折/速度按键

> - 当微调和打印速度有效时，打印速度被选定。

> - 将连续打印纸进到切纸位置。

> - 从切纸位置反向将连续纸进到页顶位置。

> - 当要打印存折时，按下此按键。

##### 4.换行/换页按键*

> - 如果没有单页纸装入，不操作。

> - 如果装入单页纸，当快速按下此按键时，一行一行进纸，当连续按此按键时，弹出单页纸。

> - 如果没有装入连续纸，装入连续纸。

> - 如果已装入连续纸，当快速按下此按键时，一行一行进纸，或当连续按下此按键时，插入一个分页符。

##### 5.进纸/退纸按键*

> - 如果装入了一张单页纸，退出此张单页纸。

> - 备用位置装入连续纸。

> - 将连续纸返回到备用位置。

> - 如果没有单页纸装入，此时没有操作（导致缺纸错误）。

##### 6.暂停按键

> 暂时停止打印，再次按下此按键时继续打印。 持续按住此按键3秒钟，打开微调模式*和打印速度。 要关闭此模式，再次按下此按键。

##### 7.缺纸指示灯

> - 当未在所选的纸张来源中装入打印纸或未正确装入打印纸时，此灯亮。

> - 打印纸尚未完全退出，此指示灯闪烁。

##### 8.暂停指示灯

> - 打印机暂停时，此指示灯亮。

> - 打印机处于微调模式和打印速度可用时，此灯闪烁。

> - 因打印头过热而停止打印时，此灯闪烁。

##### 9.缩小指示灯

> - 当选择缩小模式时，此指示灯亮。

> - 当未处于缩小模式时，此指示灯灭。

| * 微调模式： 按住暂停按键3秒钟后，打印机进入微调模式。 在此模式下，可以按下换行/换页和进纸/退纸按键调整页顶位置或切纸位置。 参见调整页顶位置。

| ** 当您同时按下进纸/退纸和暂停按键时，打印机进入缩小模式。

[回到顶部]

##

下一节