打印纸处理

# 连续纸与单页纸之间的切换

> 切换到单页纸
> 切换到连续纸

您可容易地在连续纸和单页纸之间进行切换，而无需从拖纸器上取出连续纸。

## 切换到单页纸

按照下列步骤，将连续纸切换到单页纸：

| 当自动切纸功能打开时，打印机自动进纸到切纸位置。

| 撕下打印好的页。

|  | 告诫：

一般在退出打印纸之前切纸，退出打印纸太多会造成夹纸。

请不要使用进纸/退纸按键来退出标签。 标签容易从衬纸上脱落并造成打印机夹纸。 有关从进纸通道中取出标签的信息，参见切下和退出标签。

| 按下进纸/退纸按键，连续纸退到备用位置。 打印纸仍然停留在拖纸器上，而不在进纸通道。

| 设置过纸控制杆到单页纸位置。

现在您可以从导纸器中装入单页纸。 有关详细信息，参见装入单页纸。

[回到顶部]

## 切换到连续纸

按照下列步骤，将单页纸切换到连续纸：

| 如有必要，按下进纸/退纸按键退出最后打印的单页纸。

| 确保按照使用拖纸器装入连续纸中的描述在打印机中装入连续纸。

| 设置过纸控制杆到拖纸器位置。

当打印机接收到数据时，打印机自动从备用位置将连续纸进入到装纸位置。

[回到顶部]

上一节 | 下一节